안성시 금석천 보도교 질의답변서

NO.	질의사항	답변사항	비고
1	레미콘이 왜 사급자재인지? 산출근거가 궁금함?	설계변경 및 소량으로 사급자재로 추진하였습니다.
2	3)상부공 강교제작(아치구조) 부분 합계금액이 48,170,196원인데 이중 재료비가 841,391원이고 노무비가 23,688,005원, 경비가 23,640,800원인데 금액이 맞는건지? 산출근거 궁금?	건설공사 표준품셈 제17장 철강 및 철골공사의 용접교 제작중 아치교를(잡철물 제작설치) 적용하여 산정한 금액입니다.
3	데크공사 부분에 강화유리 면적 빼지 않았다. 이유는?	데크공사 완료후 강화유리 적용으로 설계변경되어 재 시공된 공종입니다.
4	5)사급자재 구조용강관 318.5mm×6.0mm의 경우 톤당가가 58,037원이라고 되어 있는데 이 단가가 맞는건지?	단위 표시의 오류임 □m□를 □ton□으로 오기하였습니다.
5	케이블자재비가 111,042,540원, 1식으로 되어 있는데 세부산출내역이 있는지? 케이블설치비가 42,161,472원, 1식으로 되어 있는데 세부산출내역이 있는지? 케이블설치 총금액이 153백만원정도 되는지 이 금액이 맞는건지?	구조용 케이블의 경우 사용재료에 따라 강연선, 스테인리스 강연선, 아연도 강연선 등의 종류가 있고 제작장법에 따라 Multi Strand, Open Spiral Strand등의 종류가 있습니다. 그리고 각각의 케이블의 제작비용이나 설치비용이 매우 다양합니다. 본 현장의 경우 하천상에 설치된 보도육교로서 사용성 및 내구성을 고려하여 각 소선별 에폭시 피막이 된 PC강연선을 사용하였으며 KSD 9502방법에 의한 염수분무실험을 만족하는 피막내식성 촉진시험에 의해 검증된 제품입니다. 또한 피로실험조건 응력 폭 200Mpa에서 400만회 이상의 피로실험을 만족하는 재료를 사용하여 내구성을 확보하였습니다. 이러한 제품은 국내 물가자료 등에 의해 제품가격이 공개되지 않은 재료로서 생산 및 제작이 가능한 업체의 견적 제출에 의해 공사금액이 정해지며 본 현장의 경우 제품 생산이 가능한 두 업체의 견적에 의해 결정된 금액임을 알려드립니다.